**BASINÇLI SU TANKERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mal/Malzeme/İş** | **Niteliği** | **Teklif Edilen Özellik** |
| **Su Tankeri** | 1) En az 3 ton su kapasiteli olmalıdır.  2) En az 2 mm galvanizli kazan sac kalınlığı olmalıdır.  3)Toplam yükseklik en az 1800 mm,  Toplam uzunluk en az 4000 mm,  Toplam genişlik en az 1750 mm olmalıdır.  4) Şase üstü montajlı olmalı ve deposu içinde en az 1 adet dalgakıran (2 mm paslanmaz sac ile) olmalıdır.  5) Tankın şaseye bağlantısı en az 4 adet olup lastik takoz galvaniz cıvata ile monteli olmalıdır.  6) Dingil sayısı 1 adet olmalıdır ve 2 adet tekerlek en az 750\*16 ölçülerine sahip lastik olmalıdır.  7) 120 NPU şase olmalıdır.  8) En az 10 kat çelik yay yaprak makaslı olmalıdır.  9) Depo üzerinde bagaj demiri, şaseye montajlı takım sandığı olmalıdır.  10) Önlerde kriko ayarlamalı indirip kaldırma ayak sistemi bulunmalı, arka takoz ayakları en az 40 cm olmalıdır.  11) 2 inç şaftlı, şanzımanlı santrifüj pompa sistemine sahip olmalıdır.  12) 6 mt 2 inç filtreli alıcı su doldurma hortumu bulunmalıdır.  13) Arkada 2 adet reflektör ve tanker yan taraflarında en az 2 adet reflektör bulunmalıdır.  14) Tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka ve modeli gösteren bilgiler bulunacaktır. Seri numaraları üzerinde silinmez şekilde yazılmış olacaktır.  15) Garanti belgesi, fatura ve kullanım kılavuzu cihazla birlikte verilecektir.  16) Kullanılan bütün malzemeler TSE belgeli olmalıdır.  17) Ürünler en az 2 yıl garantili olmalıdır. |  |

**İDARİ ŞARTNAME**

1. Satıcı garanti ve standart belgelerini sunmak zorundadır. Kullanım kılavuzu Türkçe olmalıdır.

2. Ürünler teknik şartname hükümlerine uygun olmalıdır.

3. Ürünlerin ilgili İlçe Tarım Müdürlüklerine teslimatı yapılacak olup, nakliye yükleniciye ait olacaktır.

4. Bütün ürünler, kullanılmamış ve yeni olacaktır. Kullanılan malzemeler garanti süresi içerisinde tasarım, işçilik veya malzeme kalitesinden dolayı arızalandıklarında, satıcı en geç 30 iş günü içerisinde aynı malzemeyi temin etmekle yükümlü olacaktır.

5. Garanti süreleri kapsamında meydana gelen mücbir sebepler ve kullanıcı hataları dışındaki kusur ve arızalar, arızalanan donanım, donanıma ait parça veya kısmın satıcı tarafından ücretsiz olarak değiştirilmesi/onarılması yoluyla giderilecektir. Garanti süresi içerisinde ürünlerin tamir, bakım, değiştirilmesi işlemlerinde her türlü sigorta, nakliye, kargo ve diğer masrafları yükleniciye ait olacaktır.

6. Aşağıdaki görünürlük tabelası uygun ölçekte 250x350mm ölçülerinde sudan ve güneşten etkilenmeyecek şekilde etiket veya plaka halinde yüklenici firma tarafından bastırılacak ve alınan her bir su tankerinin yan yüzeylerine yerleştirilecektir.

